**Матеріально-технічне забезпечення ХСШ № 132**

1. На території Харківської спеціалізованої школи знаходяться такі будівлі:

Рік забудови –1972 р.,1979 р – здано в експлуатацію

будівля школи – 2 корпуси

сараї – 2

2. Проектна потужність школи – 850 учнів.

3. Фактична кількість дітей – 820 учнів, 31 клас.

4. Кількість: навчальних приміщень – 45 учбових кабінетів

- актова зала

- спортивна зала

адміністративних приміщень – 7 кабінетів

підсобних приміщень – 2 кабінета.

5. Будівля школи налічує:

кількість поверхів – 2

кількість коридорів – 4

сходи – 7 (5 - основних , 2 – запасних виходи зі школи)

кількість санвузлів – 10 шт.:

на І поверсі школи – 1 для дівчат (2 кабінки),

І корпус -1 для хлопців (2 кабінки)

-1 для дівчат

- 1 для вчителів

на ІІ поверсі І корпус – 1 для дівчат (4 кабінки), 1 для хлопців ( 4 кабінки);

на І поверсі ІІ корпус – 1 для дівчат (3 кабінки), 1 для хлопців ( 3 кабінки);

на ІІ поверсі ІІ корпус – 1 для дівчат (4 кабінки), 1 для хлопців ( 4 кабінки), 1 для вчителів.

Площа харчоблоку складає – 139,3 м2;

зали їдальні –156,3 м2.

Підсобні приміщення : сарай - 2.

Підвал, площа якого складає 898,3 м2 , потребує капітального ремонту.

Бомбосховища у будівлі школи немає.

Покрівля – площа 2940 м2: 560 м2 – оновлено у 2016 році, 850 м2 – оновлено в 2017 році, 1530 м2 потребує капітального ремонту в 2018 році.

Уся покрівля підсобних приміщень потребує оновлення, а саме:

покрівля сараїв – 94,0 м2,

покрівля службового приміщення – 405 м2.

Медичний кабінет – площа 18 м2, знаходиться в задовільному стані.

Учбові кабінети – кількість – 45, стан усіх кабінетів задовільний.

Після уроків працює ГПД для учнів початкових класів, є ігрова кімната.

Бібліотека школи розташована на 1–му поверсі ІІ корпусу, площа – 54,4 м2.

Фонд підручників – 8 829 примірників;

фонд художньої літератури – 5 202 примірників.

**Тепломережа** закладу підключена до центрального постачання КП «Харківські теплові мережі». Технічний стан задовільний.

**Система водопостачання, водовідведення** підключена до КП «Харківводоканал». Технічний стан: необхідно частково замінити окремі дільниці водопостачання. **Електромережа** школи підключена до Північної РЕС м. Харкова. Технічний стан задовільний.

**Прилади обліку**

Елетролічильники (1 – обліковує кожен четвертий кабінет школи, 1 шт. - обліковує їдальню, 1 - обліковує актову залу, 1- обліковує І корпус (І та ІІ поверхи, 1 –облікувує ІІ корпус І поверх):

1) тип лічильника СТ – ЭА 08, № лічильник 017246;

2) тип лічильника СТ - ЭА 08, № лічильник 010973;

3) тип лічильника СТ - ЭА 08, № лічильник 008742;

4) тип лічильника СТ - ЭА 08, № лічильник 016851;

5) тип лічильника СТ - ЭА 08, № лічильник 007400-відключено в ручному режимі в 2016 році;

6) тип лічильника СТ - ЭА 08, № лічильник 018059.

Теплолічильник SHAPKY 775, № 53643939. Перший прийом – 04.05.2016 Пройшов повірку 30.05.2016.Свідоцтво про повірку чинне до 30.05.2020.

Лічильник холодної води серії JS крильчатий одноструменевий DN16314273.

Повірка – 08.07.2016. Свідоцтво про повірку чинне до 08.07.2020.

Усі лічильники мають задовільний стан.

Усі лічильники мають задовільний технічний стан.